|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ponuku predkladá:** |   |   |   |
|   | *obchodné meno:* |  | *dátum vypracovania ponuky:* |   |
|   | *sídlo:* |   | *pečiatka a podpis* |
|   | *IČO:* |   |
|   | *platca DPH:* |   |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Prenájom produkčných kamier** |
| **Celok** | **Časť** | **Parameter** | **MJ** | **Požadovaná hodnota – minimálna technická špecifikácia****(NEPREPISOVAŤ)** | **Hodnota parametra predkladateľa ponuky****(uviesť ponúkanú hodnotu)** |
| Prenájom produkčných kamier | Kamery | Počet | ks | 2 |  |
| Rozlíšenie záznamu | - | min. 6K |  |
| RAW záznam videa | - | áno |  |
| Záznam na SSD disky o kapacite | - | Min. 128 GB |  |
| Vymeniteľný bajonet na objektívy | - | áno |  |
| Počet snímkov za sekundu | - | minimálne 90fps v 4K rozlíšení  |  |
| HDMI Výstup | - | áno |  |
| Rýchlosť záznamu na SSD minimálne 100 MB/s | - | áno |  |
| Príslušenstvo ku kamerám | Počet | set | 2 |  |
| min. 4ks záložných SSD diskov o minimálnej kapacite 120 GB | - | áno |  |
| min. 4ks batérií do kamery o kapacite minimálne 4 Ah | - | áno |  |
| min. 1x Čítačka SSD diskov | - | áno |  |
| Sada objektívov v rozsahu 14, 24, 50 | - | áno |  |
| Stabilizátor pohybu kamery | - | áno |  |
| Náhľadový monitor 4K s HDMI vstupom, uhlopriečka minimálne 15“ | - | áno |  |
| Kamerová slider | - | min. 1m |  |
| Min. 1x Nabíjačka na batérie | - | áno |  |
| Min. 1x 7” náhľadový monitor | - | áno |  |
| Externé napájanie kamery s možnosťou napájania ďalšieho príslušenstva | - | áno |  |
| Diaľkové Ostrenie objektívu | - | áno |  |
| Manuálne ostrenie objektívu | - | áno |  |
| Kamerový držiak na plece - RIG | - | áno |  |
| príslušenstvo na uchytenie príslušenstva a spojenie dvoch kamier v jeden kamerový set | - | áno |  |
| Elektronická Otočná kamerová hlava | - | áno |  |
| Bezdrôtový prenos videa | - | áno |  |
| Podmienky prenájmu, trvanie a časový plán | Prenájom špecifikovaných setov na obdobie 6 mesiacov od dátumu podpisu zmluvy | - | áno |  |
| Oba kamerové sety sú k dispozícii počas pracovných dní aj víkendov od 7:00 – 17:00 vrátane operátorov a môžu byť využité v rovnaký termín separátne na dvoch rôznych miestach vrátane | - | áno |  |
| Objednávateľ oznámi miesto doručenia techniky minimálne 24h vopred na určený kontakt | - | áno |  |
| Dodávateľ zabezpečí dostupnosť oboch kamerových setov v jeden deň s možnosťou natáčania v rôznych lokalitách v rámci SR, vrátane želaného príslušenstva | - | áno |  |
| Dodávateľ zabezpečí ku každému kamerovému setu operátora, ktorý dokáže kamerový set zložiť a obsluhovať v prípade technických problémov | - | áno |  |
| Cestovné náklady potrebné pre dopravenie kamery v rámci SR sú súčasťou paušálneho poplatku | - | áno |  |
| Maximálny počet dní prenájmu v priebehu 6 mesiacov | - | Max. 180 |  |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: |
| Ďalšie súčastihodnotyobstarávanéhozariadenia | Doprava zariadení na miesto prevádzky | áno |  |